様式第１号（第７条関係）

伊根町ブロック塀等安全対策事業費補助金交付申請書

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 伊根町ブロック塀等安全対策事業費補助金交付要綱第７条の規定により補助金の交付を申請します。  　　　　　　年　　月　　日  （宛先）伊根町長　様  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　住所  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　㊞  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話） | | |
| 申請者区分 | □　所有者  □　その他（所有者の同意書の有無について　□有　　□無　　）  　　※　所有者の同意書がなければ交付対象となりません。 | |
| 補助対象  ブロック塀等の  概　　要 | 区分 | □　通学路 |
| 所在地 | 伊根町字 |
| 見付面積 | 見付面積（　　　.　　㎡）  ※見付面積は補助対象ブロック塀等の高さ×延長  ※高さ・延長は10cm未満切り捨て |
| 同一敷地内の住宅・建築物の有無 | □　住宅  □　住宅以外の建築物  □　無 |
| 共有者の同意 | □　不要（共有のブロック塀等ではない場合）  □　有  　　※　共有者の同意書がなければ交付対象となりません。 | |
| 補助対象費用 | 円 | |
| 交付申請額  （補助金額） | ①補助対象費用の3/4、②150,000円  ①、②の内最も低い金額　　※1,000円未満切り捨て  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円 | |
| 工事の期間 | 年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 提出書類一覧（番号順に添付してください）※添付した書類にはチェック☑をしてください。 | |
| ①　付近見取図（住宅地図の写し等に、補助対象ブロック塀等の位置を記したもの） | □ |
| ②　補助対象ブロック塀等の除却前の写真（全景がわかる写真） | □ |
| ③　補助対象ブロック塀等の位置、長さ及び高さを記した資料（計画平面図） | □ |
| ④　補助対象工事の見積書の写し | □ |
| ⑤　所有者又は共有者の同意書（必要な場合のみ） | □ |
| ⑥　町税の納税証明書 | □ |
| ⑦　その他町長が必要と認める書類等（必要な場合のみ） | □ |

（裏）

|  |
| --- |
| ブロック塀等の自己点検による安全性の確認の実施状況  ※点検結果の該当欄に☑を記入、「不適合」に一つでも☑がある場合に補助対象となります。 |

１　補強コンクリートブロックの塀の場合

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点検項目 | 点検内容 | チェック欄 | |
| 適合 | 不適合 |
| 1 | 塀は高すぎないか | 地盤面から２．２ｍ以下 | □ | □ |
| 2 | 塀の厚さは十分か | 高さ２ｍを超える塀で１５ｃｍ以上 | □ | □ |
| 高さ２ｍ以下の塀で１０ｃｍ以上 | □ | □ |
| 3 | 控え壁はあるか | 塀の長さ３．４ｍ以下ごとに、塀の高さの１／５以上突出した控え壁がある。（高さ１．２ｍを超える塀の場合） | □ | □ |
| 4 | 塀は健全か | 全体的に傾いていない、又は1mm以上のひび割れがない。 | □ | □ |
| 人の力でぐらつかない。 | □ | □ |
| 塀が土留め壁を兼ねていない、又は玉石積み擁壁等の上にない。 | □ | □ |
| 5 | 基礎があるか | 基礎の丈が３５ｃｍ以上で根入れ深さが３０ｃｍ以上のコンクリート造の基礎がある。（高さ１．２ｍを超える塀の場合） | □ | □ |
| 6 | 塀に鉄筋が入って  いるか | 壁内に直径９ｍｍ以上の鉄筋が、縦横とも８０ｃｍ間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。 | □ | □ |

２　組積造（鉄筋のないコンクリートブロックの塀を含む）の場合

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点検項目 | 点検内容 | チェック欄 | |
| 適合 | 不適合 |
| 1 | 塀は高すぎないか | 地盤面から１．２ｍ以下 | □ | □ |
| 2 | 塀の厚さは十分か | 各部分の塀の厚さは、その部分から塀頂部までの高さの１／１０以上 | □ | □ |
| 3 | 控え壁はあるか | 塀の長さ４ｍ以下ごとに、塀の厚さの１．５以上突出した控え壁がある、又は塀の厚さが必要寸法の１．５倍以上ある。 | □ | □ |
| 4 | 塀は健全か | 全体的に傾いていない、又は1mm以上のひび割れがない。 | □ | □ |
| 人の力でぐらつかない。 | □ | □ |
| 塀が土留め壁を兼ねていない、又は玉石積み擁壁等の上にない。 | □ | □ |
| 5 | 基礎があるか | 根入れ深さ２０ｃｍ以上の基礎がある。 | □ | □ |